远东智慧能源股份有限公司
旗下子公司—远东海缆有限公司
去气室招标书
招标书编号：20260803002
一、概述
[bookmark: _GoBack]远东海缆有限公司，地址:南通市如东县洋口港，本次招标采购设备为2只海缆交联线芯包带干燥(注:后期可根据需要升级为交联线芯去气，即二期建设，后有说明)设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和质量要求，综合考虑设备的适用性与长期使用可靠性，提供具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以性能精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示投标方的竞争实力。

二、招标设备名称、规格、数量
[bookmark: _Toc1158868859]1、海缆交联线芯包带干燥室,干燥室搭建在转盘上,采用电加热,工艺温度:40-60°C,温控精度:±2°C，配套以下设备直径14m转盘(收卷外径14m，收卷内径5m，高度:3.7m)    2只;

三、技术要求
技术要求详见技术文件

四、应提供的技术文件
1、设备总图与现场布置图
2、设备及整套生产线设备使用说明书、操作与维保手册
3、电气原理图、管路图、接线图(表)
4、外购配件及控制器原厂说明书、易损件清单。
5、其它需要提供的文件、图纸

五、设备验收及技术质量标准
1、按双方确认的技术要求签订设备验收标准在供货合同中明确;
2、设备发运前，供方应提供设备出厂检验报告和各项检验数据;
3、最终验收在买方工厂进行，设备经卖方调试，买方配合调试，并经双方约定的方式通过验收，签署验收备忘录。
4、 质量保证期自最终验收合格起不短于两年。

六、培训与售后服务承诺
卖方对设备安装指导、负责调试、现场检查与培训方面应做出计划安排和相应承诺，确保买方技术人员能掌握设备相关性能、维护要领和操作要求。
对设备投入运行后，为确保设备连续正常运行，卖方应提供有关部件和及时来现场解决问题的服务承诺及成套服务方案。


七、报价方式及交货期、付款方式：
投标方报价应包含：设备、材料、人工等；设备质保期经验收调试合格后2年。
付款方式为：预付10%，发货40%，验收40%，质保1年10%。（涉及不同付款方式，可在报价书内做商务偏离说明）。

八、 投标商需提供投标文件的内容
1、企业资质文件
提供：公司介绍文本、营业执照（三证合一）、银行开户许可证、法人授权委托书、投标对接人身份证复印件（务必备注联系方式）、财务审计报告、质量管理体系认证证书、行业/生产资质证书；报价公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明（如：代理证书等）；最近3-5年内同类设备/系统的销售业绩表，用户名称、时间、联系方式及用户意见等。 
2、技术文件：
1、投标设备的制造标准；投标设备的技术规范书按招标设备的技术要求应详细说明设备配置、产商、核心配件/组件品牌和设备各部分性能特点，技术参数，外形图，部件的结构、材料，电控系统说明，随机备件清单，随机技术资料目录，技术服务承诺，质量保证承诺等
2、根据我司技术要求及后期技术答疑内容，明确所报材料：名称+材质+规格型号+数量等核心信息
3、商务文件：
投标设备的响应交货期；投标设备各组成部份（分项报价明细）、设备常用备品备件（明确品牌型号后分项报价）、；付款方式确认（明确付款比例+电汇/银承等）。
4、投标书正本一份，副本一份，投标文件须密封并在封口签字或加盖公章(需在快递外包袋上注明公司简称+标书字样)。
注：商务标书与技术标分开装订，可并包快递或送达（商务报价独立密封+商务标书独立密封+技术标书独立密封=并包快递/送达）

九、投标方需要说明的其它事项：
1、本标书仅提供了招标设备的基本参数及要求，投标方不能因招标书的限定而免除对投标设备应满足招标方其它要求应承担的责任。
2、招标方在合同签定之前有权对设备采购数量和性能参数进行调整。
3、本次招标项目截止时间为2026年8月13日17:00时,投标方将投标书以快件形式寄送/送达招标方。   
4、本次招标开标时不邀请投标方派员参加。 
5、届时由招标方邀请有关方面专家对标书进行评审，根据评审情况通知投标方对投标设备标书内容作进一步交流澄清，投标方就相关问题作书面承诺。
6、招标方依据评审和答疑结果确定中标单位，并通知中标单位签订合同、技术协议等文件，对未中标单位招标方不作解释。

十、 标书接收形式及方式

1、标书接收人：徐云飞   18861775801    

2、 技术答疑人：黄兴佳   18861776865   
  
3、标书接收地址：江苏省南通市如东县长沙镇远东海缆有限公司科技楼308室
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